**OBSAH SETU**

* Box na dmychadlo s řídicí jednotkou TOM + třícestný ventil, vypínač se zásuvkou a přívodní rozvodnice
* Trubka HT o průměru 50 mm na propojení boxu s čistírnou
* Technologie TRD obsahující:

Deska E1: Míchání denitrifikace

Tlaková sonda (plovák)

Deska E2: Mamutka odkalení M20/32-106

Mamutka recirkulace M25/32-120

Dekantér 50/32-145

Mamutka dekantéru 25/32-148

Nádoba na čistou vodu NV-05

Difuzor AVL-113 + přívod vzduchu + příchytka DN20

Bezpečnostní přepad reaktoru R3 díl 1

Záslepka recirkulační mamutky K4 a přesuvka s hrdlovou zátkou DN50

Odtok čisté vody K2 a koleno DN75/90°

Hrdlová zátka DN50 pro zaslepení kolena K5

* Vruty na přišroubování desek a zajištění technologie
* T rozvodky vzduchu – 8 ks
* Hadičky DN5 mm – bílá, modrá, červená
* Hadice Evolo modrá DN20 a DN25
* Zahradní koncovky 3x
* Trysky 9x
* Těsnění 3x